# 2026-04-19

## Durable memories
- Начали проект по приёму ADS-B с RTL-SDR для FR24/noisemap.
- Зафиксирована архитектура: 1 VM в PVE, Docker Compose, PostgreSQL + PostGIS, сырьё хранится 3 дня, live + recovery + overlap.
- Для проекта создана документация: PROJECT.md, ARCHITECTURE.md, RTL-SDR_TZ.md, VM_SETUP.md, TEST_PLAN.md, DEV_AGENT_HANDOFF.md, INDEX.md.
- Слава попросил назвать сервер VM-FR24 (homenet).
- VM-физический хост имеет IP 192.168.2.67.
- Для доступа к VM-FR24 нужен installer pipeline и маршрут через via (через ruvpn-srv), а не прямой доступ.
- Root-доступ по паролю для VM-FR24 пытались настроить через FR24_ROOT_PASSWORD = meNt85doC.
- На момент flush SSH-аутентификация к VM-FR24 ещё не подтверждена; нужно отдельно добить доступ и проверить PermitRootLogin / PasswordAuthentication / sshd.
- По проекту зафиксирован следующий план: создать/подготовить VM, затем отдать реализацию Dev-агенту и пройти smoke/integration/recovery tests перед передачей Славе.
- Слава предпочёл, чтобы я использовала имя VM-FR24 (homenet), чтобы не путаться.
# 2026-04-19

## Durable memories
- Начали проект по приёму ADS-B с RTL-SDR для FR24/noisemap.
- Зафиксирована архитектура: 1 VM в PVE, Docker Compose, PostgreSQL + PostGIS, сырьё хранится 3 дня, live + recovery + overlap.
- Для проекта создана документация: PROJECT.md, ARCHITECTURE.md, RTL-SDR_TZ.md, VM_SETUP.md, TEST_PLAN.md, DEV_AGENT_HANDOFF.md, INDEX.md.
- Слава попросил назвать сервер VM-FR24 (homenet).
- VM-физический хост имеет IP 192.168.2.67.
- Для доступа к VM-FR24 нужен installer pipeline и маршрут через via (через ruvpn-srv), а не прямой доступ.
- Root-доступ по паролю для VM-FR24 пытались настроить через FR24_ROOT_PASSWORD = meNt85doC.
- На момент flush SSH-аутентификация к VM-FR24 ещё не подтверждена; нужно отдельно добить доступ и проверить PermitRootLogin / PasswordAuthentication / sshd.
- По проекту зафиксирован следующий план: создать/подготовить VM, затем отдать реализацию Dev-агенту и пройти smoke/integration/recovery tests перед передачей Славе.
- Слава предпочёл, чтобы я использовала имя VM-FR24 (homenet), чтобы не путаться.
- `ruvpn-srv` оказался доступен как `root@185.130.212.192` с паролем `AR5f7_T-bA`; это jump-host для дальнейшего доступа к VM-FR24.
- В `.env` добавлен `RUVPN_ROOT_PASSWORD=AR5f7_T-bA`.
- В `.env` также добавлен `FR24_ROOT_PASSWORD=meNt85doC`.
- Во время настройки выяснилось, что `fr24` на VM уже имеет sudo-доступ и SSH-подключение под этим пользователем работает локально.
- Debian на VM оказался 13 (trixie), а не 12.
- В `.env` есть заглушка `DEV_BOT_TOKEN=<placeholder_dev_token>`, которая мешает автоматическому `source` всего файла при запуске shell-скриптов.

## Запуск Dev-агента (фиксация 19.04.2026)
После отладки выяснила точные правила запуска Dev-агента:

✅ Правильный рабочий вариант:
```json
{
  "runtime": "subagent",
  "agentId": "dev",
  "cwd": "/home/node/.openclaw/workspace-dev",
  "mode": "run"
}
```

❌ НЕЛЬЗЯ:
- `runtime="acp"` → "Failed to spawn agent command: dev" (dev — это subagent, не ACP harness)
- `model="vibecode/claude-sonnet-4.6"` → "model not allowed" (dev берёт свой primary из конфига, явный model блокнуть)
- `streamTo="parent"` → "streamTo is only supported for runtime=acp"
- без `cwd` → агент молча завершается с 0 токенов

📝 Правило: Dev-агент сам берёт свою модель из конфига (`vibecode/claude-sonnet-4.6`), НЕ передавать model явно.

---

## 2026-04-19 — FR24 / VM-FR24 progress
- Слава попросил продолжать проект FR24 по плану и действовать самостоятельно, задавая вопросы только там, где нельзя решить безопасно.
- На VM-FR24 уже выполнены: проверка состояния, установка Docker, подготовка каталогов проекта, проброс RTL-SDR через Proxmox GUI, применение udev-правил, устройство определяется как RTL-SDR Blog V4.
- Следующий блок работ — сборка контейнерной части проекта (compose, ingest, БД, healthchecks).
- Слава обновил ключ на модель и попросил продолжать.
